|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отваряема площ: 1.41 m2  Неотваряема площ: 1.84 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Брой: 2  L =2690 mm  H =2810 mm  Отваряема площ: 2.36 m2  Неотваряема площ: 3.66 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 3  Брой: 1  L =2700 mm  H =2800 mm  Отваряема площ: 2.38 m2  Неотваряема площ: 3.64 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 4  Брой: 1  L =2700 mm  H =2810 mm  Отваряема площ: 2.39 m2  Неотваряема площ: 3.64 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: 5  Брой: 1  L =1240 mm  H =2855 mm  Отваряема площ: 1.79 m2  Неотваряема площ: 1.75 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 6  Брой: 1  L =1240 mm  H =1950 mm  Отваряема площ: 1.11 m2  Неотваряема площ: 1.31 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 800 мм.*** | Модул: 7  Брой: 1  L =1220 mm  H =1970 mm  Отваряема площ: 1.11 m2  Неотваряема площ: 1.3 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 б |
| ***Крило 800 мм.*** | Модул: 8  Брой: 1  L =1240 mm  H =1970 mm  Отваряема площ: 1.11 m2  Неотваряема площ: 1.34 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Крило 750 мм.*** | Модул: 9  Брой: 5  L =1160 mm  H =1340 mm  Отваряема площ: 1.07 m2  Неотваряема площ: 0.48 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 750 мм.*** | Модул: 10  Брой: 5  L =1150 mm  H =1350 mm  Отваряема площ: 1.08 m2  Неотваряема площ: 0.47 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 800 мм.*** | Модул: 11  Брой: 7  L =1230 mm  H =1970 mm  Отваряема площ: 1.11 m2  Неотваряема площ: 1.32 m2 | Профил 5камерен  Стъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм  Обков : SIEGENIA  Дръжка Норре бяла – 2 бр |