|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Отваряема площ: 1.41 m2 Неотваряема площ: 1.84 m2  | Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр  |
|  | Брой: 2 L =2690 mm H =2810 mm Отваряема площ: 2.36 m2 Неотваряема площ: 3.66 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 3 Брой: 1 L =2700 mm H =2800 mm Отваряема площ: 2.38 m2 Неотваряема площ: 3.64 m2  | Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 4 Брой: 1 L =2700 mm H =2810 mm Отваряема площ: 2.39 m2 Неотваряема площ: 3.64 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модул: 5 Брой: 1 L =1240 mm H =2855 mm Отваряема площ: 1.79 m2 Неотваряема площ: 1.75 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
|  | Модул: 6 Брой: 1 L =1240 mm H =1950 mm Отваряема площ: 1.11 m2 Неотваряема площ: 1.31 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 800 мм.***  | Модул: 7 Брой: 1 L =1220 mm H =1970 mm Отваряема площ: 1.11 m2 Неотваряема площ: 1.3 m2  | Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 б |
| ***Крило 800 мм.***  | Модул: 8 Брой: 1 L =1240 mm H =1970 mm Отваряема площ: 1.11 m2 Неотваряема площ: 1.34 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Крило 750 мм.***  | Модул: 9 Брой: 5L =1160 mm H =1340 mm Отваряема площ: 1.07 m2 Неотваряема площ: 0.48 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 750 мм.***  | Модул: 10 Брой: 5 L =1150 mm H =1350 mm Отваряема площ: 1.08 m2 Неотваряема площ: 0.47 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |
| ***Крило 800 мм.***  | Модул: 11 Брой: 7 L =1230 mm H =1970 mm Отваряема площ: 1.11 m2 Неотваряема площ: 1.32 m2  |  Профил 5камеренСтъклопакет : Б/Б 24 мм - 24 мм .:бяло 4 мм-бяло 4 мм Обков : SIEGENIA Дръжка Норре бяла – 2 бр |